附件二：

柴油发电机组技术参数要求表

（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）

一、柴油发电机组1组。

二、当市政电源切断时，该柴油发电机能自动启动供电，并满足仁德楼、普济楼消防备用电源需求，发电机组技术参数应满足：功率约250KW，输出电压约400 V/230 V，输出电流约450 A，额定频率约50 Hz，额定转速约1500 rpm（其他具体参数以现场勘察结果为准）。