**椎间孔镜手术器械参数需求**

1**）抓钳1把，直径≥3.5mm，长度≥330mm**

**2）抓钳1把，直径≥2.5mm ，长度≥330mm**

**3）抓钳1把，直径≥3.5mm ，长度≥330mm朝上35°过载保护。**

**4）抓钳1把，直径≥3.5mm ，长度≥330mm**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **抓钳（大直抓钳）** | **1** | **把** | 1.椎间孔镜手术器械与科室现有的椎间孔镜（德国Spinendos椎间孔镜，型号SP081375.030）能够配套使用。2.免费保修（1年），器械售后服务要及时（24小时内）；在维修期间能提供相同备用器械，备用器械能 1天内提供。3.包含安装。 |
| **2** | **抓钳（小髓核）** | **1** | **把** |
| **3** | **抓钳（45°钳）** | **1** | **把** |
| **4** | **抓钳（大髓核）** | **1** | **把** |