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	监控系统存储扩容范围和要求：医院总监控室监控系统、手麻科监控系统、急诊科监控系统、行政楼三楼信息机房监控系统和仁德楼灾备机房监控系统所有在用非麻精一类药品监控摄像机存储≥90天，麻精一类药品库房摄像机存储≥180天，主管部门另有存储要求≥365天。
其他要求：本项目为整体包干，本次采购清单均为施工必需包干内容。本次报价包含且不限于清单内容，施工安装全过程所需一切零星辅材、配套小件、现场临时增补材料、工艺配套耗材，无论清单是否列明，均视为已综合包在本次报价内，甲方不再另行增加任何签证及费用。项目完工须达到合格交付标准，确保系统运行正常、功能完整、符合行业规范要求，整体完工后一次性验收交付使用。



